简介材料

□  主要广告稿

“ 从现在开始请用因特泰克公司生产的氧气水尽情呼吸吧！

高浓度氧气水要比一般水中的氧气含量高出20倍以上，能使身体迅速的吸收与此同时提供了更多的氧气，促使我们建立一个良好的身体素质。”

□  公司简介

◦ 项目概要

-  21世纪，从新的角度来看，有效的利用氧气在生物技术产业中主导着健康革命，是一项受人瞩目的产业。氧气作为维持生命的核心要素，缺少了氧气任何生命都不会存在。我公司将不断地发研对人类有益健康的产品来报答广大消费者。

-  因特泰克公司一项着眼于培养高浓度氧气溶解的技术，在此开发了对我们身体有益且更容易吸收和循环的高浓度氧气水，(高浓度氧气水器等), 有了它们，我们的生活更加健康幸福。

- 尤其水和氧气作为人类生存的主要因素,  通过持续研究氧气应用技术，让人类得到高品质的生活这将是我们开办企业的宗旨。

◦  发展历程

2006.11.29   因特泰克公司（股）法人设立及公司注册

2007.09.01   工厂建立(韩国 忠清南道 燕岐郡）

2008.02.01   新产品高度集中的氧气净水器 日本输出

2009.05.25   高浓度氧气净水器 美国出口

2010.01.14   获取工厂注册( 燕岐郡 )

特许及认证

2005.12.19  利用电气分解 造氧装置[专利号 : 10-0538647](特许厅长)

2006.06.21  氧气水 饮水机[专利号 :10-0594490](特许厅长)

2006.09.22  氧气水 电冰箱[专利号 : 10-0629963](特许厅长)

2006.10.10  氧气水 制造器 [专利号 : 10-0634944] (特许厅长)

2007.05.25  利用水 氧气制造装置 [专利号 : 10-0723910](特许厅长)

2007.07.06  利用紫外线和微气泡 运行杀菌装置[专利号:10-0739045](特许厅长)

2007.07.25  氧气酒制造装置 [专利号 : 10-0744637](特许厅长)

2008.01.15  氧气水制造器（氧气可速溶解）[专利号:10-0796738](特许厅长)

2008.02.19  高浓度氧气溶存 净水装置[专利号:10-0807197](特许厅长)

2008.02.01  GENPLUS 商标注册[专利号 : 40-0736185](特许厅长)

2009.03.31  ISO 9001 品质经营系统认证(ICR)

2009.03.31  ISO 14001环境经营系统认证(ICR)

2009.07.28  专门负责研究开发部署认证 (第2009150926호) （韩国技术振兴协会）

2009.08.03  风险投资企业认证 (第20090107129号)(技术保证基金)

□ 高浓度氧气水的功效

1.高浓度氧气水：水中的氧气使之强制性溶解后直到过饱和状态，比一般水的溶解氧气浓度含量高出10~30倍左右且可以长时间的保存，这样的水叫做高浓度氧气水。

我们因特泰克公司的 Genplus O2 Well 氧气水在专利技术下 氧气浓度的含量高达80~150PPM。

增加血液中血细胞和血红蛋白的数值

增加血液中的氧气浓度

高浓度氧气水

增加血流量

大量的血液通过血管

可以洗净附加在血管壁上的不纯物质和胆固醇

改善血液流向 预防成人病 增强对细菌及病毒的体抗力, 推动乳酸的溶解能力,恢复疲劳增强活力.

畅通的血液循环使其抗氧化和提高免疫力

2 通过呼吸可提供的氧气比较

◦  传送速度及吸收量

- 通过饮用氧气水要比呼吸时氧气进入细胞的速度高出10倍以上。

分类	呼吸	饮用	比较
肝中的氧气浓度(吸收速度)	4.8%	43%	10倍
肝中的氧气增加	7%	43%	6倍
血液中氧气浓度达到90%	需要2小时	即刻 (96.7%)

- 饮用氧气水后通过呼吸肝中的氧气量会增加6倍以上。

- Dr. Zoital 博士在养疗的文学中发表了评论(1992.6)

3.  从医学的角度看， 有关高浓度氧气水的学术材料

大部分的间歇性疼痛,等疾病都是因缺氧造成的医疗性报告

-(Arthur C. Guyton(The Textbook of Medical Physiology. WB Sanunders Co.1976)

□ 所有发病的原因都是氧气的不足

- 野口英世 博士. 出自 世界性病理学家 “万病一院论”

□ 氧气的不足在于血液的量

- 萨利教授（Hans Selye）. 加拿大副教授蒙特利尔（以压力学术出名）

□  “缺氧导致癌症”被宣布,这一理论被国际公认, 以血细胞进行医学的研究获得1931年诺贝尔医学奖

-Otto Heimrich Warburg baribiriki，博士，德国生物化学家，世界癌症研究学者

1931年获得诺贝尔奖.

庆熙大学 临床材料

结果简要文

研究课题	通过制造高浓度氧气水的装置得到的高浓度氧气水，临床实验于先天性过敏的动物和患者，对其检验有效性及安全性。
研究责任人	姓名	李泰後	所属	生命科学大学
研究时间	2008. 10. 1.∼ 2009. 4. 30.
关键字	高浓度氧气水 先天性过敏性皮肤炎 实验室实验 ，实验室里带有先天性过敏的实验鼠实验，反镇静剂实验法，随机分配，双盲，先天性过敏患者，临床试验的比较
1. 通过对动物的实验得到了可以改善先天性过敏症状的有效结果。 2. 临床评价结果来看，有效治疗先天性过敏皮肤炎的功效，且无任何异常及副作用可以安全使用。 3. 对产品的满意度极高。 4. 临床试验的具体结果: (1) 留意了SCORAD 指数的变化大幅度的升高。 (2) 增加了皮肤的含水量。 (3) 减少了硬皮水分的损失量。 (4) 皮肤过敏性指标 总IgE 变化到实验样品程度。 (5) 留意嗜酸性粒细胞计数的变化有所增高。 (6) 不使皮肤的酸性度pH恶化

❏氧气水制造公司的氧浓度比较

	容器	在容器中标记的氧气量	测量氧气量	ppm/ duration限时	ppm/extinction消退
因特泰克的 GENPLUS	高浓度氧气饮水机直接生产	--------	100-120ppm	85ppm/ 3hr	24hr
氧气水（日本）	500ml 塑料瓶中	150ppm	30-50ppm	15ppm/ 3hr	5hr
氧气水（加拿大）	500ml 塑料瓶中	50ppm	30-40ppm	15ppm/ 3hr	5hr
OXYGIZER (德国)	500ml 塑料瓶中	150ppm	20-30ppm	20ppm/ 3hr	6hr

□ 产品介绍

1.高浓度氧气水净水器

◦ 商品名 : 高浓度氧气水净水器 (GENPLUS  O2 WELL)

◦ 特 点

- 一般水（氧气浓度4~7PPM) 安装造氧系统后可达到80~150PPM的氧气溶存量 即当场可以引用高浓度氧气水。

- 净水过滤4层 + 氧气过滤2层

- 可以使用矿泉水和自来水

- 造氧及容器系统拥有自身专利（存在技术性差异）

◦ 优点

- 健康功能产品(提供大量的氧气促进新陈代谢 恢复疲劳 预防成人病）

- 上市后比较同类产品我公司制造的高浓度氧气水净化器可以长时间维持高浓度氧气含量

◦ 种类

1. 站立型(引用自来水)(家庭用)

分类	产品技术指标
样品名	AP-500 OXY S
规格(m/m)	365(W) × 415(D) × 1240(H)
冷温水容量	冷水 3L, 温水 2L
冷温水能力	C 5~10℃, H 75~90℃
压力	1/10HP
定格电压	AC 110V/220V型, 50/60赫兹
额定的消耗功率	500W(H) 95W(C)
过滤	净水过滤 4层+ 氧气过滤2层
溶解氧含量	80~150PPM/15分 自动式

]

2. 自动型(矿泉水)(家庭用)

分类	产品技术指标
样品名	AP-550 OXY D
规格(m/m)	310(W) × 310(D) × 1000(H)
冷温水容量	冷水 3L, 温水2L
冷温水能力	C 5~10℃, H 75~90℃
定格电压	AC 110型, 220V型
额定的消耗功率	500W(H) 95W(C)
溶解氧含量	80~150PPM

※ 产品样式会任意变动

2. 氧气水疗

◦ 상품명 :氧气水疗 ( GENPLUS O2 SPA)

◦ 特  点

- 利用纳米技术 得到造氧装置, 利用溶解技术在洗澡堂、一般浴池、洗脚器中使用的话，提供高浓度氧气水循环，起到皮肤美容及达到健康皮肤标准。

-  纳米氧气气泡→渗透毛孔→震动分解→去角质→排除废物→改善皮肤

◦  适用人群

- 小型 : 家庭用浴池，婴幼儿简易浴池，洗漱台

- 中型 : 皮肤护理, 水疗业务

- 大型 : 桑拿浴室, 桑拿洗澡堂

- 其他 : 多功能浴池, 洗脚器

◦ 疗效功能

-  恢复疲劳，排除废物细胞

-  去角质及改善脚气和因上火引起的痘痘

-  舒缓精神上的压力

-  对神经痛 ，恢复慢性疲劳 调节血液循环，新陈代谢等有一定的功效

◦ 家庭式水疗

分类	产品技术指标
样品名	ITSPA-250
规格(m/m)	250(W) × 450(D) × 350(H)
适用浴池	一般家庭用浴池
重量	约10Kg
标准循环流量	2㎥/Hr
定格电压	AC 220V型, 60赫兹(110V)
额定的消耗功率	55~40W
适用氧气	电器分离方式
氧气溶解方式	高压方式
氧气溶解	20~30PPM
机能	开关 ON/OFF 根据不同的溶解量 时间可以分类选择（20分） 应用微机控制

※ 桑拿浴，皮肤护理(商业用另外商谈)。

※ 产品技术指标可做更改。

3. 氧气酒制造器

◦ 产品名 : 氧气酒制造器 (GENPLUS O2 MACHINE)

◦ 特 点

溶解氧含量	一般烧酒	氧气烧酒
	2~4PPM	30~50PPM

- 比一般烧酒及洋酒溶解氧含量增加，饮酒后减少醉感。

-  酒精含量无变化，酒的味道更加柔和减少氧气不足造成的醉酒及提高酒精分解速度，减少醉感。

◦ 机 能

- 医疗用高纯度氧气罐

- 高浓度容器系统

- 电源ON/OFF开关

- 根据不同的溶解量 时间可以分类选择(3分, 5分)

- 微机管理人采用产品制御

分类	产品技术指标
样品名	IT-350
规格(m/m)	340(W) × 350(D) × 675(H)
溶解氧含量	3分15PPM, 5分 30PPM
重量	40KG
泵的功率	5~6L/min
定格电压	AC 110V/220V型, 50/60赫兹
额定的消耗功率	74W
氧气的利用面	医疗用的高压氧气
氧气溶解方式	高压方式
过滤	假本过滤(空气用)

4. 有氧化妆水

◦ 商品名 : 超低分子有氧化妆水 (纳米技术的美净润肤剂)

◦ 特  点

- 采用最新纳米技术生产出无酒精无防腐剂等100% 水溶性超低分子的有氧化妆水.

- 通过毛孔皮肤组织的水外膜，浸透过后, 分解废物及不纯物等，根据排出量的多少可以改善成有弹力的皮肤。

◦  优  点

- 优越的皮肤吸收力、浸透力、 表面活性力。

- 提高皮肤细胞的活性及增强弹力。

- 优越的保湿能力

- 皮肤美白，减少皱纹。

- 改善青春痘，先天性过敏症及敏感皮肤

- 对搔痒 、上火引起的痘（蚊虫叮咬）有消炎，镇静作用。

高浓度造氧系统流程图（参照另外材料）

Genplus的造氧的原理和特性(参照另外材料)

Genplus的高浓度溶解方(参照另外材料)

□ 开拓领域

	高浓度氧气水 专业企业
◦ 研究开发并有效地利用生命根源之水和氧气 ◦ 改善现有产品及新产品开发 ◦ 建立生产基层提高营销战略 ◦ 持续性的发掘氧气应用技术

BIO건강		皮肤美容		水质环境（产业用）

∘高浓度氧气水净水器 - 80~150PPM - 特许基层技术 - 净水功能（过滤） - 纳米量氧气溶解 - 健康型 ∘氧气酒制造器 - 细腻的酒香 - 缓解醉感		∘超低分子纯有氧化妆水 -护肤水，喷雾 -采用纳米技术 - 无化学成分，无酒精 - 无色，无味 - 适用于先天性过敏皮肤, - 消炎镇静作用 - 美国FDA试验机构认证	∘氧气水疗 - 浴池，桑拿浴高浓度氧气池 -40℃以上氧气含量可达80PPM - 适用于家庭浴池 - 适用于皮肤护理，水疗业务 - 改善先天性过敏皮肤 - 恢复疲劳		∘污染水处理 ∘工厂下水处理 ∘厩舍粪土处理 ∘高尔夫球场水坑障碍区 ∘养殖场

高浓度氧气水器		氧气化妆水	氧气水疗

21C 健康/环境 领先企业

□ 联系方式

※ 网站 : www.gen-plus.co.kr

本公司地址: 京畿道 靈通郡 靈通洞 1023-7 F5

代表电话  : ☎ 031-203-3813, F.031-203-3814